# Aspiration de liquides

- N’utilisez pas cet aspirateur pour aspirer des liquides inflammables ou explosifs, tels que essence, huiles, alcool, solvants. N’aspirez pas de poussières très chaudes, incandescentes ou explosives. N’utilisez pas l’aspirateur dans des locaux à atmosphère explosive. Les poussières, vapeurs ou liquides risquent de s’enflammer ou d’exploser.

- N’utilisez pas l’aspirateur comme une pompe à eau. L’aspirateur est conçu pour aspirer des mélanges d’air et d’eau.

Remarque : Les exigences pour le degré de perméabilité (classe de filtration L) n’ont été attestées que pour l’aspiration de matières sèches.

## Étapes préalables à l’aspiration de liquides

- Retirez le sac jetable (23) ou le sac à poussière qui se trouve éventuellement dans la cuve.

Remarque : Pour l’aspiration de mélanges eau-matières solides, utilisez un filtre à liquides (accessoire) permettant de séparer le liquide des matières solides.

- Positionnez les lèvres d’étanchéité (26) sur le suceur pour sols (28).
- Désactivez le nettoyage de filtre automatique (AFC).

## Aspiration de liquides

- Pour mettre en marche l’aspirateur, placez le sélecteur de mode de fonctionnement (6) sur le symbole « Aspiration ».

L’aspirateur est équipé de détecteurs de niveau (35). Lorsque le niveau de remplissage maximum est atteint, l’aspirateur s’arrête. Placez le sélecteur de mode de fonctionnement (6) sur le symbole « Arrêt ».

Remarque : Lors de l’aspiration de liquides non conducteurs (p. ex. émulsion de perçage), l’aspirateur ne s’arrête pas quand la cuve est pleine. Vérifiez en permanence le niveau de remplissage et videz la cuve à temps.

- Pour arrêter l’aspirateur, placez le sélecteur de mode de fonctionnement (6) sur le symbole « Arrêt ».

- Videz la cuve (1).

Pour éviter la formation de moisissures après avoir aspiré des liquides :

- Retirez le filtre plissé plat (24) et laissez-le bien sécher.
- Retirez la partie supérieure de l’aspirateur (10), ouvrez le couvre-filtre (34) et laissez les deux bien sécher.