# Montaža

- Izvucite utikač iz utičnice, pre nego što započnete održavanje ili čišćenje usisivača, izvršite podešavanja uređaja, zamenite delove pribora ili ostavite usisivač. Ova mera opreza sprečava nenameran start usisivača.

Montaža držača za usisno crevo
Montaža usisnog creva
Montaža pribora za usisavanje
Postavljanje/uklanjanje džaka za uklanjanje ili kese za prašinu (suvo usisavanje)
Postavljanje gumene zaptivke (mokro usisavanje)
Ukopčavanje kutije L-BOXX