# Tehniskie parametri

Vakuumsūcējs mitrai un sausai uzsūkšanai |  | GAS 35 L AFC
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 JC3 2..‎
Nominālais spriegums | V | 220–240
Nominālā ieejas jauda | W | 1200
Frekvence | Hz | 50–60
Tvertnes tilpums (bruto) | l | 35
Neto tilpums (šķidrumam) | l | 19
Putekļu maisiņa tilpums | l | 19
Maks. gaisa retinājumsA)
Vakuumsūcējam | kPa | 23
Turbīnai | kPa | 25,4
Maks. gaisa plūsmaA)
Vakuumsūcējam | l/s m³/s | 36 0,036
Turbīnai | l/s m³/s | 74 0,074
Maks. uzsūkšanas jauda | W | 1380
Ieloču filtra laukums | m² | 0,615
Putekļu klase |  | L
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 12,2
Aizsardzības klase |  | /I
Aizsardzības veids |  | IPX4

A)

  Izmērīts ar 3 m garu uzsūkšanas šļūteni ar Ø 35 mm

Parametri ir sniegti nominālajam spriegumam [U] 230 V. Elektroinstrumentiem, kas paredzēti zemākam spriegumam vai ir modificēti atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.

Automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās
Nominālais spriegums | Maksimālā jauda | Minimālā jauda
--- | --- | ---
230 V | 2200 W | 100 W

Dati par pievienotā elektroinstrumenta pieļaujamo pieslēgšanās jaudu.
Citām valstīm paredzētajiem modeļiem šīs vērtības var atšķirties. Lūdzam ievērot vērtības, kas norādītas uz vakuumsūcēja kontaktligzdas.