# Technische Daten

Nass-/Trockensauger |  | GAS 35 L AFC
--- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 JC3 2..‎
Nennspannung | V | 220−240
Nennaufnahmeleistung | W | 1200
Frequenz | Hz | 50−60
Behältervolumen (brutto) | l | 35
Nettovolumen (Flüssigkeit) | l | 19
Staubbeutelvolumen | l | 19
max. UnterdruckA)
Sauger | kPa | 23
Turbine | kPa | 25,4
max. DurchflussmengeA)
Sauger | l/s m³/s | 36 0,036
Turbine | l/s m³/s | 74 0,074
max. Saugleistung | W | 1380
Fläche Faltenfilter | m² | 0,615
Staubklasse |  | L
Gewicht entsprechend EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 12,2
Schutzklasse |  | /I
Schutzart |  | IPX4

A)

  gemessen mit einem Saugschlauch Ø 35 mm und 3 m Länge

Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.

Start-/Stopp-Automatik
Nennspannung | maximale Leistung | minimale Leistung
--- | --- | ---
230 V | 2200 W | 100 W

Angabe der zulässigen Anschlussleistung des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
Bei anderen länderspezifischen Modellen können diese Werte abweichen. Bitte beachten Sie die Angaben auf der Steckdose des Staubsaugers.