# Colocar el labio de goma (aspiración en húmedo) (ver figura E)

Indicación: Los requisitos para el grado de transmitancia (clase de polvo L) sólo se probaron para la aspiración en seco.

- Con una herramienta adecuada, tome las tiras de cepillo (27) de la boquilla para suelo (28).
- Coloque los labios de goma (26) en la boquilla de suelo (28).

Indicación: El lado estructurado de los labios de goma debe indicar hacia afuera.