# Jätesäkin tai pölypussin asentaminen/poistaminen (kuivaimurointi) (katso kuvat D1–D2)

Kuivaimurointia varten voit asentaa jätesäkin (23) tai pölypussin (lisätarvike) säiliöön (1). Tämä helpottaa pölyjätteen hävittämistä.

Huomautus: paperipussia käytettäessä täytyy ja harsokangaspussia käytettäessä kannattaa kytkeä automaattinen suodatinpuhdistus (AFC) pois päältä.

##

- Avaa salvat (11) ja ota imurin yläosa (10) pois.

- Asenna jätesäkki (23) täyttöaukko ylöspäin säiliöön (1).
- Vedä täyttöaukko kiinnityslaipan yli kiinnityslaipan syvennykseen asti.
- Varmista, että jätesäkki (23) on kokonaisuudessaan säiliön (1) sisäseiniä vasten.
- Käännä jätesäkin (23) ylituleva osa säiliön (1) reunan yli.

- Asenna imurin yläosa (10) ja sulje salvat (11).

##

- Avaa salvat (11) ja ota imurin yläosa (10) pois.

- Vedä täysi jätesäkki (23) takakautta irti kiinnityslaipasta.
- Jätesäkin (23) vaurioitumisen välttämiseksi tee säiliöstä (1) irrotus varovasti.
  Varo, ettei kiinnityslaippa tai muut terävät osat viillä jätesäkkiä rikki irrotuksen yhteydessä.
- Vedä tarrapinnan suojanauha irti ja liimaa jätesäkki kiinni.
  Sido tämän jälkeen irrotetun suojanauhan avulla jätesäkki (23) kiinni täyttöaukon alapuolelta.

##

- Avaa salvat (11) ja ota imurin yläosa (10) pois.

- Irrota täysi pölypussi kiinnityslaipasta vetämällä sitä taaksepäin. Sulje pölypussin suu kannella. Irrota suljettu pölypussi säiliöstä (1).
- Asenna uusi pölypussi imurin liitäntälaipan päälle. Varmista, että pölypussi on koko pituudeltaan säiliön (1) sisäseinää vasten.

- Asenna imurin yläosa (10) ja sulje salvat (11).