# Wkładanie/wyjmowanie worka na odpady lub worka na pył (praca na sucho) (zob. rys. D1–D2)

Do pracy na sucho można włożyć worek na odpady (23) lub worek na pył (osprzęt) do zbiornika (1). Ułatwi to usuwanie pyłu.

Wskazówka: Podczas stosowania papierowego worka filtracyjnego bezwzględnie trzeba, a podczas stosowania włókninowego worka filtracyjnego należy wyłączyć system automatycznego oczyszczania filtra (AFC) .

##

- Otworzyć zatrzaski (11) i zdjąć górną część odkurzacza (10).

- Włożyć worek na odpady (23) otworem wlotowym skierowanym w górę do zbiornika (1).
- Przesunąć otwór wlotowy przez kołnierz, aż znajdzie się w zagłębieniu kołnierza.
- Upewnić się, czy worek na odpady (23) dokładnie przylega do wewnętrznych ścianek zbiornika (1).
- Wystającą krawędź worka na odpady (23) wywinąć poza krawędź zbiornika (1).

- Nałożyć górną część odkurzacza (10) i zamknąć zatrzaski (11).

##

- Otworzyć zatrzaski (11) i zdjąć górną część odkurzacza (10).

- Zdjąć pełny worek na odpady (23) z kołnierza, w kierunku do tyłu.
- Ostrożnie wyjąć worek na odpady (23) ze zbiornika (1), uważając przy tym, aby go nie uszkodzić.
  Należy przy tym uważać, aby worek nie otarł się o kołnierz lub inne ostre przedmioty.
- Zdjąć zabezpieczenie paska samoprzylepnego i zakleić worek na odpady.
  Następnie zasznurować worek na odpady (23) poniżej otworu wlotowego za pomocą zdjętego zabezpieczenia.

##

- Otworzyć zatrzaski (11) i zdjąć górną część odkurzacza (10).

- Pełny worek na pył pociągnąć do tyłu, wyjmując go z kołnierza. Zamknąć otwór worka poprzez przełożenie pokrywki. Zamknięty worek na pył wyjąć ze zbiornika (1).
- Nałożyć nowy worek na pył na kołnierz odkurzacza. Upewnić się, że worek na pył przylega w całej długości do wewnętrznych ścianek zbiornika (1).

- Nałożyć górną część odkurzacza (10) i zamknąć zatrzaski (11).