# Информация за излъчван шум и вибрации

Стойностите на емисии на шум са установени съгласно EN 60335-2-69.

Равнището А на звуковото налягане на шума, генериран от прахосмукачката, обикновено е 70 dB(A). Неопределеност K = 3 dB. По време на работа нивото на шума може да надхвърли 80 dB(A).

Работете с шумозаглушители!

Пълната стойност на вибрациите ah (векторната сума по трите направления) и неопределеността K са определени съгласно EN 60335-2-69: ah<2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.