# Aspirare uscată

## Aspirarea depunerilor de pulberi

Pentru pornirea aspiratorului, aduceţi selectorul modului de funcţionare (6) în dreptul simbolului „Aspirare”. |
Pentru oprirea aspiratorului, aduceţi selectorul modului de funcţionare (6) în dreptul simbolului „Oprire”. |

## Aspirarea prafului generat de sculele electrice în timpul funcţionării acestora (consultă imaginea G)

- În încăpere trebuie să existe un ritm satisfăcător de împrospătare a aerului (L), în cazul în care aerul uzat se reîntoarce în aceasta. Respectaţi reglementările naţionale corespunzătoare.

În aspirator este integrată o priză cu contact de protecţie (4). Poţi racorda la aceasta o sculă electrică externă. Ţine cont de puterea racordată maximă admisă a sculei electrice racordate.

- Montează adaptorul de aspirare (20).
- Introdu adaptorul de aspirare (20) în racordul de aspirare al sculei electrice.

Observaţie: În cazul lucrului cu scule electrice care au un orificiu mic de admisie a aerului în furtunul de aspirare (de exemplu, ferăstraie verticale, şlefuitoare etc.), este necesar ca orificiul de admisie a aerului suplimentar (32) al adaptorului de aspirare (20) să fie deschis. Numai astfel curăţarea automată a filtrului poate funcţiona fără probleme.
În acest scop, roteşte inelul de deasupra orificiului de admisie a aerului suplimentar (32) până când orificiul se deschide la maxim.

Pentru punerea în funcţiune a pornirii/opririi automate a aspiratorului, poziţionează selectorul modului de funcţionare (6) în dreptul simbolului „Pornire/Oprire automată”. |
Pentru punerea în funcţiune a aspiratorului, porneşte scula electrică racordată la priză (4). Aspiratorul porneşte automat.
Opreşte scula electrică pentru a finaliza aspirarea. Funcţia de post-funcţionare a pornirii/opririi automate continuă să mai funcţioneze până la 15 secunde pentru a aspira pulberile reziduale din furtunul de aspirare.
Pentru oprirea aspiratorului, adu selectorul modului de funcţionare (6) în dreptul simbolului „oprire”. |