# Suvo usisavanje

## Usisavanje nataložene prašine

Kako biste uključili usisivač, prekidač za biranje vrste režima rada (6) stavite na simbol „Usisavanje“. |
Kako biste isključili usisivač, prekidač za biranje vrste režima rada (6) postavite na simbol „Isključivanje“. |

## Usisavanje prašine koja može nastati usled rada električnih alata (videti sliku G)

- Mora da postoji dovoljna brzina razmene vazduha (L) u prostoriji kada se izduvni vazduh vraća u prostoriju. Molimo da poštujete odgovarajuće nacionalne propise.

U usisivač je ugrađena utičnica sa zaštitnim kontaktom (4). Tu možete priključiti neki eksterni električni alat. Obratite pažnju na maksimalno dozvoljenu snagu priključka priključenog električnog alata.

- Montirajte usisni adapter (20).
- Utaknite usisni adapter (20) u usisne nastavke električnog alata.

Napomena: Prilikom radova sa električnim alatima čiji je dotok vazduha u usisno crevo mali (npr. ugaone testere, brusilice itd), morate da otvorite otvor za infiltrirani vazduh (32) usisnog adaptera (20). Tek tada automatsko čišćenje filtera radi bez problema.
U tu svrhu okrećite prsten otvora za infiltriran vazduh (32), sve dok ne nastane maksimalni otvor.

Za puštanje u rad automatskog pokretanja/zaustavljanja usisivača, prekidač za izbor režima rada (6) postavite na simbol „Automatsko pokretanje/zaustavljanje“. |
Za puštanje u rad usisivača, uključite električni alat priključen na utičnicu (4). Usisivač se pokreće automatski.
Isključite električni alat da biste usisavanje završili. Dodatna funkcija automatskog pokretanja/zaustavljanja radi još do 15 sekundi da bi se preostala prašina u usisnom crevu usisala.
Kako biste isključili usisivač, prekidač za biranje režima rada (6) postavite na simbol „Isključivanje“. |