# 습식 흡입

- 진공청소기를 통해 가솔린, 오일, 알코올, 용매 등 가연성 혹은 폭발성 액체를 흡입해서는 안 됩니다. 고온의 발화된 분진 혹은 폭발성 분진을 흡입해서도 안 됩니다. 진공청소기를 폭발 위험이 있는 환경에서 작동하지 마십시오. 분진, 증기 및 액체로 인해 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다.

- 진공청소기를 워터 펌프 용도로 사용해서는 안 됩니다. 진공청소기는 공기 및 물 혼합물을 흡입하는 용도로 설계되었습니다.

지침: 투과율(분진 등급 L)에 대한 요구 조건은 건식 흡입용으로만 검증되었습니다.

## 습식 흡입을 하기 전 작업 단계

- 필요에 따라 폐기물 봉투 (23) 또는 먼지봉투를 제거하십시오.

지침: 폐기 처리가 수월해지도록 수분-고체 혼합물 흡입 시 액체를 고체와 분리해주는 습식 필터 봉투(액세서리)를 사용하십시오.

- 고무 립 (26) 을 바닥 노즐 (28) 안에 넣습니다.
- 자동 필터 청소장치(AFC)를 꺼야 합니다.

## 액체 흡입

- 진공청소기의 전원을 켜려면 작동 모드 선택 스위치 (6) 를 “진공청소기” 기호에 둡니다.

진공청소기에는 주입 레벨 센서 (35) 가 장착되어 있습니다. 최대 주입 높이에 도달하면, 진공청소기가 차단됩니다. 작동 모드 선택 스위치 (6) 를 "전원 끄기" 기호에 둡니다.

지침: 비도체 용액(예: 드릴 절삭유)을 흡입할 경우 용기가 꽉 차 있으면 진공청소기가 차단됩니다. 주입 레벨을 계속해서 점검하여 적시에 용기를 비워야 합니다.

- 진공청소기의 전원을 끄려면 작동 모드 선택 스위치 (6) 를 “끄기” 기호에 둡니다.

- 용기 (1) 를 비우십시오.

습식 흡입 후 곰팡이 발생 방지를 위해:

- 필터 (24) 를 분리하여 마찬가지로 잘 건조시켜 줍니다.
- 진공청소기 상부 (10) 를 떼어내서 필터 커버 (34) 를 열고 두 가지 부품을 잘 건조시키십시오.