# Praca

- Przed przystąpieniem do zmiany nastaw, wymianą osprzętu lub przed odłożeniem odkurzacza, należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się odkurzacza.

Podczas eksploatacji odkurzacza należy zwrócić uwagę na to, aby rolki prowadzące (14) były zablokowane przez hamulce rolek prowadzących (13), aby nie dopuścić do przypadkowego przemieszczenia się odkurzacza. Przed przystąpieniem do eksploatacji należy sprawdzić prawidłowość działania kółek bieżnych (12) i rolek prowadzących (14) na danym podłożu.

Uruchamianie
Odsysanie na sucho
Odsysanie na mokro
Automatyczne oczyszczanie filtra