# Zuigaccessoires monteren (zie afbeelding C)

De zuigslang (21) is voorzien van een clipsysteem waarmee zuigaccessoires (afzuigadapter (20), gebogen zuigmond (22)) kunnen worden aangesloten.

## Afzuigadapter monteren

- Steek de afzuigadapter (20) op de zuigslang (21) tot de beide drukknoppen (31) van de zuigslang hoorbaar vergrendelen.
- Voor demonteren drukt u de drukknoppen (31) naar binnen en trekt u de onderdelen uit elkaar.

## Zuigmonden en buizen monteren

- Steek de gebogen zuigmond (22) op de zuigslang (21) tot de beide drukknoppen (31) van de zuigslang hoorbaar vastklikken.
- Steek daarna het gewenste zuigaccessoire (vloerzuigmond, spleetzuigmond, zuigbuis, enz.) stevig op de gebogen zuigmond (22).
- Voor demonteren drukt u de drukknoppen (31) naar binnen en trekt u de onderdelen uit elkaar.