# Dane techniczne

Odkurzacz do pracy na sucho i mokro |  | GAS 35 L AFC
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 JC3 2..‎
Napięcie znamionowe | V | 220–240
Moc nominalna | W | 1200
Częstotliwość | Hz | 50–60
Pojemność zbiornika (brutto) | l | 35
Pojemność zbiornika netto (ciecz) | l | 19
Pojemność worka na pył | l | 19
Maks. podciśnienieA)
odkurzacz | kPa | 23
turbina | kPa | 25,4
Maks. przepływ powietrzaA)
odkurzacz | l/s m³/s | 36 0,036
turbina | l/s m³/s | 74 0,074
Maks. siła ssania | W | 1380
Powierzchnia filtra fałdowanego | m² | 0,615
Klasa ochrony przeciwpyłowej |  | L
Waga zgodnie z EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 12,2
Klasa ochrony |  | /I
Stopień ochrony |  | IPX4

A)

  Pomiar z zastosowaniem węża o Ø 35 mm i długości 3 m

Dane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.

System automatycznego startu/stopu odkurzacza
Napięcie znamionowe | Maksymalna moc | Minimalna moc
--- | --- | ---
230 V | 2200 W | 100 W

Dopuszczalna moc podłączanego elektronarzędzia.
W przypadku innych modeli przeznaczonych na konkretne rynki wartości mogą się różnić. Należy zwrócić uwagę na dane umieszczone na gnieździe odkurzacza.