# تركيب توابع الشفط (انظر الصورة C)

خرطوم الشفط (21) مجهز بنظام تثبيت، يمكن عن طريقه توصيل تابع الشفط (مهايئ شفط (20)، القطعة المنحنية (22)).

## تركيب مهايئ الشفط

- أدخل مهايئ الشفط (20) في خرطوم الشفط (21) إلى أن يثبت الزران الانضغاطيان (31) لخرطوم الشفط بصوت مسموع.
- لغرض الفك اضغط على الزر الانضغاطي (31) للداخل واخلع الأجزاء التركيبية من بعضها البعض.

## تركيب الفوهات والأنابيب

- أدخل القطعة المنحنية (22) في خرطوم الشفط (21) إلى أن يثبت الزران الانضغاطيان (31) لخرطوم الشفط بصوت مسموع.
- قم بعدها بتركيب تابع الشفط المرغوب (فوهة الأرضيات، فوهة الشقوق، أنبوب الشفط وما شابه) بشكل محكم على القطعة المنحنية (22).
- لغرض الفك اضغط على الزر الانضغاطي (31) للداخل واخلع الأجزاء التركيبية من بعضها البعض.