# Tõrgete kõrvaldamine

- Tõrke tekkimise korral (nt filtri purunemine) tuleb tolmuimeja kohe välja lülitada. Enne uuesti kasutamist tuleb tõrge kõrvaldada.

Probleem | Kõrvaldamine
--- | ---
Imiturbiin ei hakka tööle. | Kontrollige võrgukaablit, võrgupistikut, kaitset ja täitetaseme andureid (35) .
Töörežiimi valikulüliti (6) on asendis „Start-/stopp-automaatika“. Seadke töörežiimi valikulüliti (6) sümbolile „Imemine“ või lülitage sisse pistikupessa (4) ühendatud elektriline tööriist.
Imiturbiin lülitub välja. | Tühjendage anum (1).
Imiturbiin ei hakka pärast anuma tühjendamist tööle. | Lülitage tolmuimeja välja ja oodake 5 sekundit, 5 sekundi pärast lülitage uuesti sisse.
Puhastage täitetaseme andurid (35) ja täitetaseme andurite (35) vahel olev ruum harjaga.
Imemisjõud väheneb. | Kõrvaldage ummistused imiotsakust, imitorust (29), imivoolikust (21) või voldikfiltrist (24).
Vahetage jäätmekäitluskott (23) või tolmukott.
Fikseerige filtrikate (34) õigesti.
Asetage tolmuimeja ülaosa (10) õigesti kohale ja kinnitage sulgurid (11).
Vahetage voldikfilter (24).
Tolmu väljapihkumine imemisel | Kontrollige voldikfiltri (24) paigaldamise korrektsust.
Vahetage voldikfilter (24).
Väljalülitusautomaatika (märgimemisel) ei rakendu. | Puhastage täitetaseme andurid (35) ja täitetaseme andurite (35) vahel olev ruum harjaga.
Elektrit mittejuhtivate vedelike korral või vahu moodustumisel väljalülitusautomaatika ei tööta. Kontrollige pidevalt täitetaset.
Automaatne filtripuhastus ei tööta. | Aktiveerige filtripuhastus (vajutage AFC-nuppu (3)).
Ühendage imivoolik (21).
Automaatset filtripuhastust ei saa välja lülitada. | Võtke ühendust Boschi klienditeenindusega.
Automaatset filtripuhastust ei saa sisse lülitada. | Võtke ühendust Boschi klienditeenindusega.