# Montera sugtillbehör (se bild C)

Sugslangen (21) är utrustad med ett klämsystem med vilket sugtillbehöret (utsugsadapter (20), det böjda munstycket (22)) kan anslutas.

## Montera utsugsadaptern

- Sätt utsugsadaptern (20) på sugslangen (21) tills de båda tryckknapparna (31) på sugslangen snäpper fast hörbart.
- För att demontera trycker du tryckknapparna (31) inåt och drar komponenterna åt sidan.

## Montera munstycken och rör

- Sätt det böjda munstycket (22) på sugslangen (21) tills de båda tryckknapparna (31) på sugslangen snäpper fast hörbart.
- Sätt därefter fast det önskade sugtillbehöret (golvmunstycke, fogmunstycke, sugrör etc.) på det böjda munstycket (22).
- För att demontera trycker du tryckknapparna (31) inåt och drar komponenterna åt sidan.