# Curăţarea automată a filtrului (consultaţi imaginea H)

În cazul curăţării automate a filtrului (AFC = Automatic Filter Cleaning), filtrul burduf plat (24) se curăţă o dată la 15 secunde prin şocuri de aer (zgomot pulsatoriu).

Curăţarea filtrului trebuie activată cel târziu când nu mai este suficientă puterea de aspirare.

Curăţarea regulată a filtrului duce la creşterea durabilităţii filtrului.

Pentru a obţine o durabilitate ideală a filtrului, dezactivaţi curăţarea automată a filtrului numai în cazuri excepţionale, de exemplu, când aspiraţi lichide pure sau când utilizaţi un sac din hârtie filtrantă.

Un filtru-burduf plat murdar numai superficial este complet funcţional. Curăţarea manuală a filtrului-burduf plat prin batere sau suflare nu este necesară, putând chiar determina deteriorarea filtrului.

Observaţie: Curăţarea automată a filtrului este activată din fabrică.

Pornirea/Oprirea curăţării automate a filtrului este posibilă numai când aparatul este pornit.

- Dezactivarea AFC
  Acţionaţi tasta AFC (3).
  LED-ul de control (33) se stinge.
- Activarea AFC
  Acţionaţi tasta AFC (3).
  LED-ul de control (33) se aprinde în verde.