# Technické údaje

Vysavač pro mokré a suché sání |  | GAS 35 L AFC
--- | --- | ---
Číslo zboží |  | ‎3 601 JC3 2..‎
Jmenovité napětí | V | 220–240
Jmenovitý příkon | W | 1 200
Frekvence | Hz | 50–60
Objem nádoby (brutto) | l | 35
Čistý objem (kapalina) | l | 19
Objem vaku na prach | l | 19
Max. podtlakA)
Vysavač | kPa | 23
Motor | kPa | 25,4
Max. průtokA)
Vysavač | m³/s m³/s | 36 0,036
Motor | m³/s m³/s | 74 0,074
Max. sací výkon | W | 1380
Plocha skládaného filtru | m² | 0,615
Třída prachu |  | L
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 12,2
Třída ochrany |  | /I
Stupeň krytí |  | IPX4

A)

  Měřeno se sací hadicí s Ø 35 mm a délkou 3 m

Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a u specifických provedení pro příslušné země se mohou tyto údaje lišit.

Automatické zapnutí/vypnutí
Jmenovité napětí | Maximální výkon | Minimální výkon
--- | --- | ---
230 V | 2 200 W | 100 W

Údaj přípustného příkonu připojeného elektronářadí.
U jiných modelů pro příslušné země se mohou tyto hodnoty lišit. Řiďte se údaji na zásuvce vysavače.