# Tekniske data

Vår-/tørrsuger |  | GAS 35 L AFC
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 JC3 2..‎
Nominell spenning | V | 220–240
Opptatt effekt | W | 1200
Frekvens | Hz | 50–60
Beholdervolum (brutto) | l | 35
Nettovolum (væske) | l | 19
Støvposevolum | l | 19
Maks. vakuumA)
Støvsuger | kPa | 23
Turbin | kPa | 25,4
Maks. gjennomstrømningsmengdeA)
Støvsuger | l/s m³/s | 36 0,036
Turbin | l/s m³/s | 74 0,074
Maks. sugeeffekt | W | 1380
Areal foldefilter | m² | 0,615
Støvklasse |  | L
Vekt i samsvar med EPTA‎‑Procedure 01:2014 | kg | 12,2
Kapslingsgrad |  | /I
Kapslingsgrad |  | IPX4

A)

  Målt med støvsugerslange med diameter på 35 mm og lengde på 3 m

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.

Start/stopp-automatikk
Nominell spenning | Maksimumseffekt | Minimumseffekt
--- | --- | ---
230 V | 2200 W | 100 W

Informasjon om tillatt tilkoblingseffekt for tilkoblet elektroverktøy.
Andre verdier kan forekomme for landsspesifikke modeller. Se opplysningene på stikkontakten til støvsugeren.