# Технические данные

Пылесос для влажной уборки/пылесос | GAS 35 L AFC
--- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 JC3 2..‎
Номинальное напряжение | В | 220–240
Ном. потребляемая мощность | Вт | 1200
Частота | Гц | 50–60
Объем контейнера (брутто) | л | 35
Объем нетто (жидкость) | л | 19
Объем мешка для пыли | л | 19
Макс. разрежениеA)
Пылесос | кПа | 23
Турбина | кПа | 25,4
Макс. пропускная способностьA)
Пылесос | л/с м³/с | 36 0,036
Турбина | л/с м³/с | 74 0,074
Макс. мощность всасывания | Вт | 1380
Площадь складчатого фильтра | м² | 0,615
Класс пыли |  | L
Масса согласно EPTA‎‑Procedure 01:2014 | кг | 12,2
Класс защиты |  | /I
Степень защиты |  | IPX4

A)

  измерено при шланге отсоса Ø 35 мм с длиной 3 м

Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.

Автоматическое включение/выключение
Номинальное напряжение | максимальная мощность | минимальная мощность
--- | --- | ---
230 В | 2200 Вт | 100 Вт

Указание максимально допустимой общей потребляемой мощности подключенного электроинструмента.
Для других моделей в специфическом исполнении для конкретной страны эти данные могут отличаться. Пожалуйста, соблюдайте данные на розетке пылесоса.