# A poreltávolító zsák vagy a porzsák behelyezése/kivétele (száraz anyagok felszívása) (lásd a D1–D2 ábrát)

Száraz anyagok felszívására a (1) tartályba be lehet helyezni egy (23) poreltávolító zsákot vagy egy porgyűjtő zacskót (tartozék). Ez megkönnyíti a por hulladékkezelését.

Figyelem: Egy papír szűrőzacskó alkalmazása esetén az automatikus szűrőtisztítást (AFC) ki kell kapcsolni, egy flíz szűrőzacskó alkalmazása esetén pedig célszerű kikapcsolni .

##

- Nyissa ki a (11) zárakat és vegye le a porszívó (10) felső részét.

- Tegye bele a (23) poreltávolító zsákot a betöltőnyílással előrefelé a (1) tartályba.
- Húzza át a betöltőnyílást a csatlakozó karimán a csatlakozó karima bemélyedésébe.
- Gondoskodjon arról, hogy a (23) poreltávolító zsák komplett felfeküdjön a (1) tartály belső falaira.
- Húzza rá a (23) poreltávolító zsák kiálló részét a (1) tartály szélére.

- Tegye fel a porszívó (10) felső részét és zárja le a (11) zárakat.

##

- Nyissa ki a (11) zárakat és vegye le a porszívó (10) felső részét.

- Húzza le hátrafelé a megtelt (23) poreltávolító zsákot a csatlakozó karimáról.
- Óvatosan vegye ki a (23) poreltávolító zsákot, anélkül, hogy az megsérülne, a (1) tartályból.
  Ügyeljen ekkor arra, hogy a poreltávolító zsák ne dörzsölődjön hozzá a csatlakozó karimához vagy más éles tárgyhoz.
- Húzza le a ragasztószalag burkolatot és ragassza le a poreltávolító zsákot.
  Ezután húzza össze a (23) poreltávolító zsákot a betöltőnyílás alatt, ehhez használja a lehúzott ragasztószalag burkolatot.

##

- Nyissa ki a (11) zárakat és vegye le a porszívó (10) felső részét.

- Húzza le hátrafelé a megtelt porzsákot a csatlakozó karimáról. A fedél áthajtásával zárja le a porzsák nyílását. Vegye ki a lezárt porzsákot a (1) tartályból.
- Húzza rá az új porgyűjtő zacskót a porszívó csatlakozó karimájára. Gondoskodjon arról, hogy a porzsák teljes hosszában felfeküdjön a (1) tartály belső falára.

- Tegye fel a porszívó (10) felső részét és zárja le a (11) zárakat.