# Säilytys ja kuljetus (katso kuva K)

- Kääri sähköjohto johtopidikkeen (15) ympärille.
- Aseta tarvikkeet asiaankuuluviin pidikkeisiin: imuputket (29) pidikkeisiin (17), rakosuulake (25) pidikkeeseen (18) ja lattiasuulake (28) pidikkeeseen (19).
- Avaa imuletkun pidikkeen (5) joustohihnat ja asenna imuletku (21) imurin yläosan ympärille pidikkeeseen (5).
  Kiinnitä joustohihnat paikoilleen.
- Kiinnitä L-BOXX kiinnityskohtiin (9).
- Selän rasittumisen välttämiseksi poista täysi jätesäkki/pölypussi tai tyhjennä imuroitu neste ennen imurin kuljetusta.
  Kanna imuria vain kantokahvan (8) avulla.
- Vie imuri kuivaan säilytystilaan ja suojaa se luvattomalta käytöltä.
- Lukitse pyörät (14) polkaisemalla pyöräjarru (13) alas.