# Монтиране на принадлежности за смучене (вж. фиг. C)

Шлангът на прахосмукачката (21) е снабден с клипс система, с която принадлежностите (адаптер за прахоулавяне (20), извита дюза (22)) могат да се свързват.

## Монтиране на адаптера за прахоулавяне

- Вкарайте адаптера за прахоулавяне (20) на шланга (21) докато двата бутона (31) на шланга се захванат с прещракване.
- За демонтиране натиснете бутоните (31) навътре и изтеглете един от друг компонентите.

## Монтиране на дюзи и тръби

- Вкарайте извитата дюза (22) на шланга (21) докато двата бутона (31) на шланга се захванат с прещракване.
- Вкарайте след това желания накрайник (дюза за под, дюза за фуги, тръба и др.) върху извитата дюза (22).
- За демонтиране натиснете бутоните (31) навътре и изтеглете един от друг компонентите.