# Tárolás és szállítás (lásd a K ábrát)

- Tekerje fel a hálózati tápvezetéket a (15) kábeltartóra.
- Dugja bele a tartozékokat az erre előirányozott tartókba: a (29) szívócsöveket a (17) tartókba, a (25) résszívó fejet a (18) tartóba, a (28) padlószívó fejet a (19) tartóba.
- Nyissa ki az elszívó (5) tömlő-tartó rugalmas szalagjait tekerje fel a (21) elszívó tömlőt a porszívó felső része köré a (5) tartóban.
  Akassza ismét be a rugalmas szalagokat.
- Pattintsa rá az L-Boxx-ot a (9) felfogó egységre.
- A porszívó szállítása előtt vegye le róla a megtelt poreltávolító zsákot, illetve porzsákot vagy ürítse ki a felvett folyadékot, hogy erkerülje a hátsérüléseket.
  A porszívót csak a (8) tartófogantyúnál fogva emelje fel és szállítsa.
- Állítsa le a porszívót egy száraz helyiségben és biztosítsa be jogosulatlan használat ellen.
- A (14) bolygókerék lefékezéshez nyomja le a lábával a (13) bolygókerékféket.