# Uklanjanje smetnji

- Ako se pojavi smetnja (npr. lom filtra), usisavač trebate odmah isključiti. Prije ponovnog puštanja u rad trebate ukloniti smetnju.

Smetnja | Pomoć
--- | ---
Usisna turbina se ne pokreće. | Provjerite mrežni kabel, mrežni utikač, osigurač, utičnicu i senzore stanja napunjenosti (35).
Prekidač za biranje načina rada (6) se nalazi na simbolu „Automatsko pokretanje/zaustavljanje“. Stavite prekidač za biranje načina rada (6) na simbol „Usisavanje“ odn. uključite električni alat priključen na utičnicu (4).
Usisna turbina se isključuje. | Ispraznite spremnik (1).
Usisna turbina se ponovno ne pokreće nakon pražnjenja spremnika. | Isključite usisavač i pričekajte 5 sekundi, nakon 5 sekundi ponovno ga uključite.
Senzore stanja napunjenosti (35) kao i prostor između senzora stanja napunjenosti (35) očistite četkom.
Usisna snaga slabi. | Uklonite začepljenja iz usisne sapnice, usisne cijevi (29), usisnog crijeva (21) ili plosnatog naboranog filtra (24).
Zamijenite vrećicu za otpad (23) ili vrećicu za prašinu.
Ispravno uglavite poklopac filtra (34).
Ispravno stavite gornji dio usisavača (10) i zatvorite zatvarače (11).
Zamijenite plosnati naborani filtar (24).
Prašina izlazi prilikom usisavanja | Provjerite je li plosnati naborani filtar (24) ispravno umetnut.
Zamijenite plosnati naborani filtar (24).
Automatika isključivanja (mokro usisavanje) se ne aktivira. | Senzore stanja napunjenosti (35) kao i prostor između senzora stanja napunjenosti (35) očistite četkom.
Kod električno nevodljivih tekućina ili stvaranja pjene ne radi automatika isključivanja. Stalno provjeravajte stanje napunjenosti.
Automatsko čišćenje filtra ne radi. | Aktivirajte čišćenje filtra (pritisnite tipku AFC (3)).
Priključite usisno crijevo (21).
Automatsko čišćenje filtra ne može se isključiti. | Kontaktirajte ovlašteni Bosch servis.
Automatsko čišćenje filtra ne može se uključiti. | Kontaktirajte ovlašteni Bosch servis.