# Opslag en transport (zie afbeelding K)

- Wikkel het netsnoer om de kabelhouder (15).
- Steek de accessoires in de daarvoor bestemde houders: zuigbuizen (29) in de houders (17), spleetzuigmond (25) in de houder (18), vloerzuigmond (28) in de houder (19).
- Open de elastische banden van de zuigslanghouder (5) en leg de zuigslang (21) rond het bovenstuk van de zuiger in de houder (5).
  Hang de elastische banden weer in.
- Klik de L-Boxx op de opnamen (9).
- Verwijder een volle afvalzak of een volle stofzak of schud opgenomen vloeistoffen weg vóór het transport van de zuiger om rugletsel te vermijden.
  Draag de zuiger alleen aan de draaggreep (8).
- Zet de zuiger in een droge ruimte en beveilig deze tegen gebruik door onbevoegden.
- Duw voor het vastzetten van de zwenkwielen (14) de zwenkwielrem (13) omlaag.