# 保养和清洁

- 在保养或清洁吸尘器、调整设备、更换配件或收起吸尘器前，先拔下插头。这一项预防措施能防止意外启动吸尘器。

- 吸尘器和通气孔必须随时保持清洁，以确保工作效率和工作安全。

- 在保养和清洁吸尘器时带上防尘面具。

如果必须更换连接线，务必把这项工作交给Bosch或者经授权的Bosch电动工具顾客服务执行，以避免危害机器的安全性能。

操作者自行维修吸尘器时要先拆开吸尘器，然后在可执行的范围内进行清洁的工作，清洁时绝对不可以对维修者本身或他人造成危险。拆开吸尘器之前应该先清洗吸尘器，以避免可能发生的危险。拆开吸尘器的场所必须保持通风良好。进行维修时得穿戴好个人的防护装备。维修后应该要能够达到彻底清洁维修部位的效果。
每年至少一次，由制造商或经过培训的人员进行一次吸尘功能的检查，例如检查过滤器是否有毁损，吸尘器的密闭性以及控制装备的功能等。
如果粉尘等级L的吸尘器曾位于脏污环境中，则应清洁外部以及所有机器部件或用密封剂进行处理。执行保养和维修操作时，必须对所有清洁未达到满意程度的零件作废弃处理。此类零件必须装在不通透的袋子里，按照此类废弃物适行的规定进行处理。

- 请不时地用湿布清洁吸尘器壳体。

##

- 请不时地用市售非研磨性清洁剂擦拭容器(1)并晾干。

##

吸尘功率取决于过滤器状态。因此请定期清洁过滤器。

立刻更换已损坏的扁平折叠式过滤器(24)。

- 拉动锁止片(16)并打开过滤器盖板(34)。
- 抓住扁平折叠式过滤器(24)的环边，将其向上取出。
- 使用湿布从过滤器盖板(34)的闭合边缘清除取出扁平折叠式过滤器(24)时落下的粉尘和污垢。
  PES和PTFE扁平折叠式过滤器可以用流动的水冲洗。
- 将新的或清洗过的扁平折叠式过滤器(24)装入，注意牢固和正确安装。
- 再次关闭过滤器盖板(34)（必须听到卡入声音）。

##

偶尔清洁液位传感器(35)。

- 打开锁止件(11)，取下吸尘器上半部(10)。

- 用软布清洁液位传感器(35)。

- 装上吸尘器上半部(10)并闭合锁止件(11)。