# Arızaların giderilmesi

- Bir arıza ortaya çıkınca (örneğin filtre kırılması) elektrikli süpürge hemen kapatılmalıdır. Alet tekrar çalıştırılmadan önce arıza giderilmelidir.

Sorun | Çözüm
--- | ---
Emme türbini çalışmıyor. | Şebeke bağlantı kablosunu, fişi, sigortayı, prizi ve dolum seviyesi sensörlerini (35) kontrol edin.
İşletme türü seçme şalteri (6) "Başlat/Durdur otomatiği" üzerinde. İşletme türü seçme şalterini (6) "Emme" sembolü üzerine getirin veya prize (4) takılı elektrikli el aletini açın.
Emme türbini kapanır. | Hazneyi (1) boşaltın.
Emme türbini hazne boşaltıldıktan sonra çalışmıyor. | Elektrik süpürgesini kapatın ve 5 saniye bekleyin, 5 saniye sonra tekrar açın.
Dolum seviyesi sensörlerini (35) ve dolum seviyesi sensörlerinin aralarını (35) bir fırçayla temizleyin.
Emme gücü düşüyor. | Emme memesi, emme borusu (29), emme hortumu (21) veya yassı katlanabilir filtredeki (24) tıkanıklıkları giderin.
İmha torbasını (23) veya toz torbasını değiştirin.
Filtre kapağını (34) düzgünce oturtun.
Elektrikli süpürgenin üst parçasını (10) doğru olarak takın ve kilitleri (11) kilitleyin.
Yassı katlanabilir filtreyi (24) değiştirin.
Emme işlemi esnasında dışarı toz çıkıyor | Yassı katlanabilir filtrenin (24) doğru olarak takılıp takılmadığını kontrol edin.
Yassı katlanabilir filtreyi (24) değiştirin.
Otomatik kapanma (ıslak emme) devreye girmiyor. | Dolum seviyesi sensörlerini (35) ve dolum seviyesi sensörlerinin aralarını (35) bir fırçayla temizleyin.
Elektrik iletkenliği olmayan sıvılarda veya küf oluşumunda otomatik kapanma işlev görmez. Doluluk seviyesini sürekli olarak kontrol edin.
Otomatik filtre temizleme çalışmıyor. | Filtre temizlemeyi etkinleştirin (AFC tuşuna (3) basın).
Emme hortumunu (21) takın.
Otomatik filtre temizleme kapatılamıyor. | Yetkili bir Bosch müşteri servisiyle iletişime geçin.
Otomatik filtre temizleme açılamıyor. | Yetkili bir Bosch müşteri servisiyle iletişime geçin.