# Ылғал шаңсору

- Шаңсорғышпен бензин, май, спирт, еріткіштер сияқты жанғыш немесе жарылғыш сұйықтықтарды соруға болмайды. Ыстық, жанып тұрған немесе жарылғыш шаңды соруға болмайды. Шаңсорғышты жарылу қаупі бар жайларда пайдалануға болмайды. Шаң, бу немесе сұйықтықтар тұтануы немесе жарылуы мүмкін.

- Шаңсорғышты сорғы ретінде пайдалануға болмайды. Шаңсорғыш ауа және су қоспасын соруға арналған.

Нұсқау: Өткізу деңгейіне қойылатын талаптар (тазалау класы L) құрғақ сору функциясы үшін ғана расталды.

## Ылғал шаңсору алдындаңы жұмыс қадамдары

- Қажет болса, қоқыс қабын (23) немесе шаң жинағыш қапты шығарып алыңыз.

Нұсқау: су мен қатты заттек қосындысын сору кезінде оңай қоқысқа тастау үшін ылғал сүзгі қабын (керек-жарақ) пайдаланыңыз, ол сұйықтықты қатта заттектерден ажыратады.

- Резеңке жиекті (26) едендік саптамаға (28) енгізіңіз.
- Сүзгіні автоматты түрде тазалау (AFC) функциясын өшіріңіз.

## Сұйықтықтарды сорып алу

- Шаңсорғышты қосу үшін жұмыс режимдерін ауыстырып-қосқышты (6) "Cору" белгісіне жылжытыңыз.

Шаңсорғыш толтыру деңгейінің датчиктерімен (35) жабдықталған. Максималды толтыру биіктігіне жетсе, шаңсорғыш өшеді. Жұмыс режимдерін ауыстырып-қосқышты (6) "Өшіру" белгісіне жылжытыңыз.

Нұсқау: өткізгіш емес сұйықтықтарды (мысалы, бұрғылау эмульсиясы) сору кезінде, сорғыш толы контейнер күйінде өшіп қалады. Толтыру деңгейін жүйелі түрде тексеру және контейнерді дер кезінде босату керек.

- Шаңсорғышты өшіру үшін жұмыс режимдерін ауыстырып-қосқышты (6) "Өшіру" белгісіне жылжытыңыз.

- Контейнерді (1) босатыңыз.

Ылғалды шаң сорғаннан кейін зең басудың алдын алу үшін:

- Жалпақ қатпарлы сүзгіні (24) шығарып, оны жақсылап кептіріңіз.
- Шаңсорғыштың жоғарғы бөлігін (10) алып, сүзгі қаптамасын (34) ашыңыз және екеуін де жақсылап кептіріңіз.