# رفع ایرادها

- در صورت بروز اختلال (مانند شکستگی فیلتر) بایستی جاروبرقی را فورا خاموش کرد. قبل از راه اندازی مجدد بایستی رفع اشکال شود.

اشکال / ایراد | راهنمایی
--- | ---
توربین مکش کار نمی‌کند. | کابل برق، دوشاخه، فیوز، حسگرهای وضعیت ظرفیت (35) و پریز را کنترل کنید.
کلید انتخاب نوع عملکرد (6) روی „اتوماتیک قطع/وصل“ قرار دارد. کلید انتخاب نوع عملکرد (6) را روی علامت „مکش“ بگذارید یا ابزار برقی متصل شده به پریز (4) را روشن کنید.
توربین مکش خاموش می شود. | محفظه (1) را تخلیه کنید.
توربین مکش پس از تخلیه محفظه کار نمی‌کند. | مکنده را خاموش کنید و 5 دقیقه منتظر بمانید، پس از 5 دقیقه دوباره روشن کنید.
حسگرهای وضعیت ظرفیت (35) و نیز فضای بین حسگرهای وضعیت ظرفیت (35) را با یک برس تمیز کنید.
توان مکش پایین است. | انسدادهای نازل مکش، لوله ی مکش (29)، شلنگ مکش (21) یا فیلتر پره ای تخت (24) را برطرف کنید.
کیسه ی زباله (23) یا کیسه ی گرد غبار را تعویض کنید.
درپوش فیلتر (34) را درست جابزنید.
قسمت بالایی مکنده (10) را درست قرار دهید و درب‌ها (11) را ببندید.
فیلتر پره ای تخت (24) را عوض کنید.
خروج گرد و غبار هنگام مکش | نصب صحیح فیلتر پره ای تخت (24) را کنترل کنید.
فیلتر پره ای تخت (24) را عوض کنید.
قطع اتوماتیک (مکش تَر) فعال نمی شود. | حسگرهای وضعیت ظرفیت (35) و نیز فضای بین حسگرهای وضعیت ظرفیت (35) را با یک برس تمیز کنید.
در مورد مایعات بدون قابلییت هدایت جریان الکتریسیته یا تشکیل قارچ، قطع اتوماتیک کار نمی‌کند. وضعیت پُر بودن را کنترل کنید.
تمیز کننده اتوماتیک فیلتر کار نمی کند. | تمیز کننده اتواتیک فیلتر را فعال کنید (دکمه AFC (3) را تأیید کنید).
شلنگ مکش (21) را نصب کنید.
تمیز کننده اتوماتیک فیلتر قطع نمی شود. | با تعمیرگاه مجاز و خدمات بوش تماس حاصل نمائید.
تمیز کننده اتوماتیک فیلتر روشن نمی شود. | با تعمیرگاه مجاز و خدمات بوش تماس حاصل نمائید.