# نگهداری و حمل و نقل (رجوع کنید به تصویر K)

- کابل برق را دور نگهدارنده کابل (15) کلاف کنید.
- متعلقات را در نگهدارنده های مربوط قرار دهید: لوله های مکش (29) را در نگهدارنده (17)، نازل دوکی (25) را در نگهدارنده (18)، نازل کف (28) را در نگهدارنده (19).
- تسمه های لاستیکی نگهدارنده شلنگ مکش (5) را باز کنید و شلنگ مکش (21) دور قسمت بالایی جارو برقی در نگهدارنده (5) بگذارید.
  تسمه های لاستیکی را دوباره بیاویزید.
- L-Boxx را از گیرنده (9) باز کنید.
- کیسه زباله پُر یا کیسه پرد و غبار پُر را بردارید یا پیش از حمل و نقل جاروبرقی، مایعات جذب شده را جهت جلوگیری از آسیب دیدگی به کمر خالی کنید.
  جاروبرقی را از دسته (8) حمل کنید.
- جاروبرقی را در یک اتاق خشک بگذارید و آن را در برابر کاربری غیر مجاز محافظت کنید.
- جهت تثبیت کردن فرمان (14) ترمز فرمان (13) را به پایین بکشید.