# Namestitev

- Pred izvajanjem vzdrževalnih del, čiščenjem, spreminjanjem nastavitev, menjavo pribora ali shranjevanjem sesalnika izvlecite vtič iz vtičnice. S tem previdnostnim ukrepom boste preprečili nenameren zagon sesalnika.

Montaža držala za gibko sesalno cev
Namestitev gibke sesalne cevi
Namestitev pribora za odsesavanje
Namestitev/odstranjevanje vrečke za prah (suho sesanje)
Namestitev gumijastega nastavka (mokro sesanje)
Namestitev L-BOXX