# Kļūmju novēršana

- Rodoties bojājumam (piemēram, filtra plīsumam), vakuumsūcējs nekavējoties jāizslēdz. Pirms nākošās ieslēgšanas bojājums jānovērš.

Kļūme | Novēršana
--- | ---
Negriežas uzsūkšanas turbīna. | Pārbaudiet elektrokabeli, kontaktdakšu, drošinātāju, kontaktligzdu un tvertnes piepildīšanās devējus (35).
Darba režīma pārslēdzējs (6) atrodas stāvoklī „Automātiska ieslēgšanās un izslēgšanās“. Pārvietojiet darba režīma pārslēdzēju (6) pret simbolu „Uzsūkšana“ vai arī ieslēdziet kontaktligzdai (4) pievienoto elektroinstrumentu.
Negriežas uzsūkšanas turbīna. | Iztukšojiet tvertni (1).
Pēc tvertnes iztukšošanas uzsūkšanas turbīna vairs negriežas. | Izslēdziet vakuumsūcēju, nogaidiet 5 sekundes un tad no jauna to ieslēdziet.
Ar suku notīriet tvertnes piepildīšanās devējus (35), kā arī iztīriet starptelpu starp tvertnes piepildīšanās devējiem (35).
Samazināta uzsūkšanas jauda. | Atbrīvojiet no nosprostojuma uzsūkšanas sprauslu, uzsūkšanas cauruli (29) un uzsūkšanas šļūteni (21) vai plakano ieloču filtru (24).
Nomainiet utilizēšanas maisu (23) vai putekļu maisiņu.
Pareizi fiksējiet filtra pārsegu (34).
Pareizi novietojiet vakuumsūcēja augšējo daļu (10) un noslēdziet aizdares (11).
Nomainiet plakano ieloču filtru (24).
Uzsūkšanas laikā no vakuumsūcēja birst ārā putekļi | Pārbaudiet, vai ir pareizi ievietots plakano ieloču filtrs (24).
Nomainiet plakano ieloču filtru (24).
Nenostrādā automātiskā izslēgšanās (mitrajai uzsūkšanai). | Ar suku notīriet tvertnes piepildīšanās devējus (35), kā arī iztīriet starptelpu starp tvertnes piepildīšanās devējiem (35).
Uzsūcot strāvu nevadošus šķidrumus, kā arī pelējuma izveidošanās gadījumā automātiskā izslēgšanās nefunkcionē. Pastāvīgi kontrolējiet tvertnes piepildīšanās pakāpi.
Automātiskās filtra tīrīšanas funkcija nedarbojas. | Aktivizējiet automātiskās filtra tīrīšanas funkciju (nospiediet AFC taustiņu (3)).
Pievienojiet uzsūkšanas šļūteni (21).
Automātiskās filtra tīrīšanas funkcija neizslēdzas. | Griezieties Bosch pilnvarotā remontu darbnīcā.
Automātiskās filtra tīrīšanas funkcija neieslēdzas. | Griezieties Bosch pilnvarotā remontu darbnīcā.