# Technické údaje

Vysávač na vysávanie namokro/nasucho |  | GAS 35 L AFC
--- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 JC3 2..‎
Menovité napätie | V | 220–240
Menovitý príkon | W | 1 200
Frekvencia | Hz | 50–60
Objem nádoby vysávača (brutto) | l | 35
Objem netto (kvapalina) | l | 19
Objem vrecka na prach | l | 19
Max. podtlakA)
Vysávač | kPa | 23
Turbína | kPa | 25,4
Max. prietokA)
Vysávač | l/s m³/s | 36 0,036
Turbína | l/s m³/s | 74 0,074
Max. sací výkon | W | 1 380
Plocha skladaného filtra | m² | 0,615
Trieda prachu |  | L
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 12,2
Trieda ochrany |  | /I
Stupeň ochrany |  | IPX4

A)

  merané so sacou hadicou Ø 35 mm a dĺžkou 3 m

Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. Pri odlišných napätiach a vo vyhotoveniach špecifických pre jednotlivé krajiny sa môžu tieto údaje líšiť.

Automatika štart/stop
Menovité napätie | Maximálny výkon | Minimálny výkon
--- | --- | ---
230 V | 2 200 W | 100 W

Údaj o povolenom prípojnom výkone pripojeného elektrického náradia.
Pri modeloch špecifických pre danú krajinu sa tieto hodnoty môžu líšiť. Prosím, všimnite si údaje na zásuvke vysávača.