# Tehnički podaci

Mokri/suvi usisivač |  | GAS 35 L AFC
--- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 JC3 2..‎
Nominalni napon | V | 220–240
Nominalna ulazna snaga | W | 1200
Frekvencija | Hz | 50–60
Zapremina rezervoara (bruto) | l | 35
Neto zapremina (tečnost) | l | 19
Zapremina vrećice za prašinu | l | 19
Maks. potpritisakA)
Usisivač | kPa | 23
Turbina | kPa | 25,4
maks. količina protokaA)
Usisivač | l/s m³/s | 36 0,036
Turbina | l/s m³/s | 74 0,074
Maks. snaga usisavanja | W | 1380
Površina nabranog filtera | m² | 0,615
Klasa prašine |  | L
Težina u skladu sa EPTA‎‑Procedure 01:2014 | kg | 12,2
Klasa zaštite |  | /I
Vrsta zaštite |  | IPX4

A)

  izmereno usisnim crevom prečnika Ø 35 mm i dužine 3 m

Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.

Automatsko pokretanje/zaustavljanje
Nominalni napon | maksimalna snaga | minimalna snaga
--- | --- | ---
230 V | 2200 W | 100 W

Podatak o maksimalno dozvoljenoj snazi priključka priključenog električnog alata.
Kod drugih modela u zavisnosti od zemlje može doći do odstupanja od ovih vrednosti. Molimo obratite pažnju na podatke na utičnici usisivača.