# Kuivaimurointi

## Kertyneen pölyn imurointi

Käynnistä imuri kääntämällä käyttötavan valitsin (6) symbolin "imurointi" kohdalle. |
Sammuta imuri kääntämällä käyttötavan valitsin (6) symbolin "sammutus" kohdalle. |

## Suora imurointi sähkötyökalulta (katso kuva G)

- Huoneessa on oltava riittävän tehokas ilmanvaihto (L), jos poistoilma johdetaan takaisin huoneeseen. Noudata vastaavia maakohtaisia määräyksiä.

Imuri on varustettu turvapistorasialla (4). Siihen voit liittää ulkoisen sähkötyökalun. Muista huomioida imuriin kytketyn sähkötyökalun suurin sallittu liitäntäteho.

- Asenna imuadapteri (20).
- Kytke imuadapteri (20) sähkötyökalun pölynpoistoputkeen.

Huomautus: imuadapterin (20) lisäilma-aukko (32) täytyy avata, jos käytettävät sähkötyökalut syöttävät heikosti ilmaa imuletkuun (esimerkiksi pistosahat, hiomakoneet, jne.). Vain tällöin automaattinen suodatinpuhdistus voi toimia kunnolla.
Käännä sitä varten lisäilma-aukon (32) päällä olevaa rengasta, kunnes aukko on mahdollisimman suuri.

Kun haluat ottaa imurin käynnistys-/pysäytysautomatiikan käyttöön, käännä käyttötavan valitsin (6) symbolin "käynnistys-/pysäytysautomatiikka" kohdalle. |
Käynnistä imuri kytkemällä pistorasiaan (4) liitetty sähkötyökalu päälle. Imuri käynnistyy automaattisesti.
Imurointi loppuu, kun sammutat sähkötyökalun. Käynnistys-/pysäytysautomatiikan jälkikäynti toimii maks. 15 sekunnin ajan, jotta imuri saa imettyä imuletkussa olevan pölyn pois.
Sammuta imuri kääntämällä käyttötavan valintakytkin (6) symbolin "sammutus" kohdalle. |