# Хранение и транспортировка (см. рис. K)

- Обмотайте шнур питания вокруг крепления кабеля (15).
- Вставьте принадлежности в предусмотренные крепления: всасывающие трубы (29) в крепления (17), щелевую насадку (25) в крепление (18), напольную насадку (28) в крепление (19).
- Откройте эластичные ленты крепления всасывающего шланга (5) и проложите всасывающий шланг (21) вокруг крышки пылесоса в крепление (5).
  Вставьте на место эластичные ленты.
- Установите кейс L-BOXX на крепления (9).
- Извлеките полный мешок для сбора мусора или мешок для пыли или опорожните собранную жидкость перед транспортировкой пылесоса, чтобы не надорвать спину.
  Переносите пылесос только за ручку (8).
- Убирайте пылесос на хранение в сухое помещение и защищайте его от несанкционированного использования.
- Для фиксирования направляющего ролика (14) опустите тормоз направляющего ролика (13) вниз.