# Монтаж принадлежностей для всасывания (см. рис. C)

Шланг отсоса (21) оснащен системой зажима, при помощи которой можно присоединять принадлежности для отсасывания (адаптер пылеудаления (20), изогнутую насадку (22)).

## Установка адаптера отсасывания

- Наденьте адаптер пылеудаления (20) на шланг отсоса (21) так, чтобы обе нажимные кнопки (31) шланга отсоса отчетливо вошли в зацепление.
- Для снятия надавите нажимные кнопки (31) внутрь и снимите элементы друг с друга.

## Монтаж насадок и труб

- Наденьте изогнутую насадку (22) на шланг пылеудаления (21) так, чтобы обе нажимные кнопки (31) шланга пылеудаления отчетливо вошли в зацепление.
- Затем плотно наденьте требуемую принадлежность для пылеудаления (напольную насадку, щелевую насадку, всасывающую трубу и т.д.) на изогнутую насадку (22).
- Для снятия надавите нажимные кнопки (31) внутрь и снимите элементы друг с друга.