# Techniniai duomenys

Skysčių ir sausų dulkių siurblys |  | GAS 35 L AFC
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 JC3 2..‎
Nominalioji įtampa | V | 220–240
Nominali naudojamoji galia | W | 1200
Dažnis | Hz | 50–60
Rezervuaro talpa (bruto) | l | 35
Talpa neto (skystis) | l | 19
Dulkių surinkimo maišelio tūris | l | 19
Maks. išretinimasA)
Siurblys | kPa | 23
Turbina | kPa | 25,4
Maks. srautasA)
Siurblys | l/s m³/s | 36 0,036
Turbina | l/s m³/s | 74 0,074
Maks. siurbimo galia | W | 1380
Klostyto filtro plotas | m² | 0,615
Dulkių klasė |  | L
Svoris pagal „EPTA‑Procedure 01:2014“ | kg | 12,2
Apsaugos klasė |  | /I
Apsaugos tipas |  | IPX4

A)

  Išmatuota su Ø 35 mm ir 3 m ilgio siurbimo žarna

Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.

Automatinis įjungimo ir išjungimo įtaisas
Nominalioji įtampa | Maksimali galia | Minimali galia
--- | --- | ---
230 V | 2200 W | 100 W

Duomenys apie prijungto elektrinio įrankio leidžiamąją prijungimo galią.
Šios tam tikrai šaliai skirtų modelių vertės gali skirtis. Prašome laikytis ant dulkių siurblio kištukinio lizdo pateiktų duomenų.