# Shranjevanje in transport (glejte sliko K)

- Omrežni kabel navijte na vpetje kabla (15).
- Namestite pribor v za to predvidena držala: sesalne cevi (29) v držala (17), šobo za fuge (25) v držalo (18), talno šobo (28) v držalo (19).
- Odprite elastične trakove držala za gibko sesalno cev (5) in položite sesalno cev (21) okrog zgornjega dela sesalnika v držalo (5).
  Znova namestite elastične trakove.
- S klikom namestite L-Boxx na vpetje (9).
- Odstranite polno vrečko za odpad oz. polno vrečko za prah in pred prenašanjem sesalnika izpraznite posesano tekočino, tako da preprečite morebitne poškodbe hrbta.
  Sesalnik nosite samo z nosilnim ročajem (8).
- Sesalnik odložite v suhem prostoru in ga zavarujte pred nepooblaščeno uporabo.
- Za zapah sprednjih kolesc (14) pritisnite na zavoro za sprednja kolesca (13).