# Siurbimo priedų montavimas (žr. C pav.)

Siurbimo žarna (21) yra su sąvaržų sistema, kuria galima prijungti siurbimo papildomą įrangą (nusiurbimo adapterį (20), lenktą antgalį (22)).

## Nusiurbimo adapterio montavimas

- Nusiurbimo adapterį (20) įstatykite ant siurbimo žarnos (21) – turite išgirsti, kaip užsifiksavo abu siurbimo žarnos mygtukai (31).
- Norėdami išmontuoti, į vidų spauskite mygtukus (31) ir atskirkite konstrukcines dalis.

## Antgalių ir vamzdžių montavimas

- Lenktą antgalį (22) įstatykite ant siurbimo žarnos (21) – turite išgirsti, kaip užsifiksavo abu siurbimo žarnos mygtukai (31).
- Tada tvirtai ant lenkto antgalio (22) įstatykite pageidaujamą siurbimo papildomą įrangą (grindų antgalį, tarpų antgalį, siurbimo vamzdį ir kt.).
- Norėdami išmontuoti, į vidų spauskite mygtukus (31) ir atskirkite konstrukcines dalis.