# Technische gegevens

Alleszuiger |  | GAS 35 L AFC
--- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 JC3 2..‎
Nominale spanning | V | 220–240
Nominaal opgenomen vermogen | W | 1200
Frequentie | Hz | 50–60
Inhoud reservoir ‌(bruto) | l | 35
Nettovolume (vloeistof) | l | 19
Inhoud stofzak | l | 19
Max. onderdrukA)
Zuiger | kPa | 23
Turbine | kPa | 25,4
Max. debietA)
Zuiger | l/s m³/s | 36 0,036
Turbine | l/s m³/s | 74 0,074
Max. zuigcapaciteit | W | 1380
Oppervlakte plooifilter | m² | 0,615
Stofklasse |  | L
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 12,2
Isolatieklasse |  | /I
Beschermklasse |  | IPX4

A)

  gemeten met een zuigslang Ø 35 mm en 3 m lengte

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.

Automatische start/stop
Nominale spanning | Maximaal vermogen | Minimaal vermogen
--- | --- | ---
230 V | 2200 W | 100 W

Vermelding van het toegestane aansluitvermogen van het aangesloten elektrisch gereedschap.
Bij andere landspecifieke modellen kunnen deze waarden afwijken. Let op de gegevens op de contactdoos van de stofzuiger.