# Зберігання і транспортування (див. мал. K)

- Накрутіть шнур на кріплення для шнура (15).
- Вставте приладдя у призначені для цього тримачі: всмоктувальні труби (29) в тримачі (17), щілинну насадку (25) в тримач (18), підлогову насадку (28) в тримач (19).
- Відкрийте еластичні стрічки тримача відсмоктувального шланга (5) і прокладіть відсмоктувальний шланг (21) навколо кришки відсмоктувача у тримач (5).
  Встроміть еластичні стрічки на місце.
- Встановіть кейс L-Boxx на кріплення (9).
- Перед транспортуванням вийміть повний пакет для сміття чи мішок для пилу або вилийте зібрану рідину з відсмоктувача, щоб не надірвати спину.
  Переносьте пилосмок лише за ручку (8).
- Прибирайте пилосмок для зберігання у сухе приміщення і захищайте його від несанкціонованого використання.
- Для фіксування напрямного ролика (14) опустіть гальмо напрямного ролика (13) донизу.