# Date tehnice

Aspirator universal |  | GAS 35 L AFC
--- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 JC3 2..‎
Tensiune nominală | V | 220–240
Putere nominală | W | 1200
Frecvenţă | Hz | 50–60
Capacitate rezervor (brută) | l | 35
Volum net (lichid) | l | 19
Volum sac de colectare a prafului | l | 19
Subpresiune maximăA)
Aspirator | kPa | 23
Turbină | kPa | 25,4
Debit volumic maximA)
Aspirator | l/s m³/s | 36 0,036
Turbină | l/s m³/s | 74 0,074
Putere maximă de aspirare | W | 1380
Suprafaţă filtru-burduf | m² | 0,615
Clasa de pulberi |  | L
Greutate conform EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 12,2
Clasa de protecţie |  | /I
Tip de protecţie |  | IPX4

A)

  măsurată cu un furtun de aspirare Ø 35 mm şi lungimea de 3 m

Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele de execuţie specifice anumitor ţări, aceste specificaţii pot varia.

Pornire/Oprire automată
Tensiune nominală | Putere maximă | Putere minimă
--- | --- | ---
230 V | 2200 W | 100 W

Indicarea puterii maxime racordate admise a sculei electrice racordate.
Aceste valori pot să difere în cazul altor modele specifice ţării de utilizare. Vă rugăm să respectaţi specificaţiile privind priza aferente aspiratorului.