# Tehnični podatki

Mokri/suhi sesalnike |  | GAS 35 L AFC
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 JC3 2..‎
Nazivna napetost | V | 220–240
Nazivna moč | W | 1200
Frekvenca | Hz | 50–60
Prostornina zbiralnika (bruto) | l | 35
Neto prostornina (tekočina) | l | 19
Prostornina vrečke za prah | l | 19
Največji podtlakA)
Sesalnik | kPa | 23
Turbina | kPa | 25,4
Največji pretokA)
Sesalnik | l/s m³/s | 36 0,036
Turbina | l/s m³/s | 74 0,074
Največja sesalna moč | W | 1380
Površina nagubanega filtra | m² | 0,615
Razred prahu |  | L
Teža po EPTA‎‑Procedure 01:2014 | kg | 12,2
Razred zaščite |  | /I
Vrsta zaščite |  | IPX4

A)

  izmerjeno z gibko sesalno cevjo s premerom 35 mm in dolžino 3 m

Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.

Avtomatski vklop/izklop
Nazivna napetost | Največja moč | Najmanjša moč
--- | --- | ---
230 V | 2200 W | 100 W

Podatki o dovoljeni priključni moči priključenega električnega orodja.
Pri drugih modelih, ki so različni glede na državo, se lahko te vrednosti razlikujejo. Upoštevajte navedbe na vtičnici sesalnika.