# Rad

- Izvucite utikač iz utičnice prije održavanja ili čišćenja usisavača, namještanja uređaja, zamjene pribora ili odlaganja usisavača. Ove mjere opreza sprječavaju nehotično pokretanje usisavača.

Pri radu usisavača pazite da su blokirani upravljački kotači (14) kočnicama upravljačkog kotača (13) radi zaštite usisavača od nenamjernog pomicanja. Prije rada na odgovarajućoj podlozi provjerite funkciju rotora (12) i upravljačkih kotača (14).

Puštanje u rad
Suho usisavanje
Mokro usisavanje
Automatsko čišćenje filtra