# Tekniska data

Våt‑/torrsug |  | GAS 35 L AFC
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 JC3 2..‎
Märkspänning | V | 220–240
Nominell ingångseffekt | W | 1 200
Frekvens | Hz | 50–60
Behållarvolym ‌(brutto) | l | 35
Nettovolym (vätska) | l | 19
Volym dammpåse | l | 19
Max. undertryckA)
Dammsugare | kPa | 23
Turbin | kPa | 25,4
Max. genomflödesmängdA)
Dammsugare | l/s m³/s | 36 0,036
Turbin | l/s m³/s | 74 0,074
Max. dammsugningseffekt | W | 1 380
Yta veckfilter | m² | 0,615
Dammklass |  | L
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 12,2
Skyddsklass |  | /I
Skyddsklass |  | IPX4

A)

  uppmätt med en sugslang Ø 35 mm och 3 m längd

Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.

Start-/stopp-automatik
Märkspänning | maximal effekt | minimal effekt
--- | --- | ---
230 V | 2200 W | 100 W

Uppgifter om tillåten anslutningseffekt hos anslutet elverktyg.
Detta värde kan avvika hos andra landsspecifika modeller. Observera uppgifterna på dammsugarens kontakt.