# 装入/取出垃圾袋或集尘袋（干式吸尘）（参见插图D1–D2）

干式吸尘时将一个垃圾袋(23)或集尘袋（配件）装入集尘箱(1)中。这样能简化粉尘的处理。

提示： 使用纸质滤袋时必须以及使用无纺布滤袋时应该关闭自动过滤器清洁（AFC）。

##

- 打开锁止件(11)，取下吸尘器上半部(10)。

- 将垃圾袋(23)加注口朝前放入集尘箱(1)中。
- 将加注口套在接头法兰上直至接头法兰的凹槽内。
- 确保垃圾袋(23)完全贴在集尘箱(1)的内壁上。
- 将垃圾袋(23)的剩余部分盖在集尘箱(1)的边缘上。

- 装上吸尘器上半部(10)并闭合锁止件(11)。

##

- 打开锁止件(11)，取下吸尘器上半部(10)。

- 将整个垃圾袋(23)向后从接头法兰上拉下。
- 将垃圾袋(23)小心地从集尘箱(1)中取出，避免将其损坏。
  注意切勿将垃圾袋划过接头法兰或其他尖锐物品上。
- 剥下胶带条并将垃圾袋用胶带封好。
  然后将垃圾袋(23)用剥下的胶带条在加注口下方系好。

##

- 打开锁止件(11)，取下吸尘器上半部(10)。

- 将整个集尘袋向后从接头法兰上拉下。掀回盖子盖住集尘袋上的开口。将密封的集尘袋从集尘箱(1)中取出。
- 将全新的集尘袋套在吸尘器的接头法兰上。确认集尘袋在整个长度上都紧贴集尘箱(1)的内壁。

- 装上吸尘器上半部(10)并闭合锁止件(11)。