# Αντιμετώπιση βλαβών

- Εάν παρουσιαστεί μια βλάβη (π.χ. θραύση φίλτρου), ο απορροφητήρας πρέπει να απενεργοποιηθεί αμέσως. Προτού τεθεί ξανά σε λειτουργία, πρέπει να αποκατασταθεί η βλάβη.

Πρόβλημα | Αντιμετώπιση
--- | ---
Ο στρόβιλος αναρρόφησης δεν ξεκινά. | Ελέγξτε το ηλεκτρικό καλώδιο, το φις, την ασφάλεια, την πρίζα και τους αισθητήρες πλήρωσης (35).
Ο διακόπτης επιλογής τρόπων λειτουργίας (6) βρίσκεται στη «Διάταξη αυτόματης εκκίνησης/στάσης». Θέστε τον διακόπτη επιλογής τρόπων λειτουργίας (6) στο σύμβολο «Αναρρόφηση» ή ενεργοποιήστε το συνδεδεμένο στην πρίζα (4) ηλεκτρικό εργαλείο.
Ο στρόβιλος αναρρόφησης απενεργοποιείται. | Αδειάστε το δοχείο (1).
Ο στρόβιλος αναρρόφησης δεν ξεκινά ξανά μετά το άδειασμα του δοχείου. | Απενεργοποιήστε τον απορροφητήρα και περιμένετε 5 δευτερόλεπτα, μετά 5 δευτερόλεπτα ενεργοποιήστε τον ξανά.
Καθαρίστε τους αισθητήρες πλήρωσης (35) καθώς και τον ενδιάμεσο χώρο των αισθητήρων πλήρωσης (35) με μια βούρτα.
Η δύναμη αναρρόφησης μειώνεται. | Απομακρύνετε τα φραξίματα από το ακροφύσιο αναρρόφησης, τον σωλήνα αναρρόφησης (29), τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (21) ή το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (24).
Αλλάξτε τον σάκο αποκομιδής (23) ή τον σάκο σκόνης.
Ασφαλίστε το κάλυμμα του φίλτρου (34) σωστά.
Τοποθετήστε σωστά το επάνω μέρος του απορροφητήρα (10) και κλείστε τα κλείστρα (11).
Αλλάξτε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (24).
Έξοδος σκόνης κατά την αναρρόφηση | Ελέγξτε τη σωστή τοποθέτηση του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου (24).
Αλλάξτε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (24).
Η αυτόματη απενεργοποίηση (υγρή αναρρόφηση) δεν ξεκινά. | Καθαρίστε τους αισθητήρες πλήρωσης (35) καθώς και τον ενδιάμεσο χώρο των αισθητήρων πλήρωσης (35) με μια βούρτα.
Στα ηλεκτρικά μη αγώγιμα υγρά ή σε περίπτωση δημιουργίας αφρού δε λειτουργεί η αυτόματη απενεργοποίηση. Ελέγχετε συνεχώς τη στάθμη πλήρωσης.
Ο αυτόματος καθαρισμός του φίλτρου δε λειτουργεί. | Ενεργοποιήστε τον καθαρισμό του φίλτρου (πατήστε το πλήκτρο AFC (3)).
Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (21).
Ο αυτόματος καθαρισμός φίλτρου δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί. | Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service της Bosch.
Ο αυτόματος καθαρισμός φίλτρου δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. | Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service της Bosch.